**2. PRAKTIKAREN TXOSTENA**

**Izen eta abizenak:**

**Txostena: 1. Galdera: Zenbat sare ditugu? Osatu taula hau.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Mascara de subred | Gateway por defecto |
| Router1 | FastEthernet0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Serial1/0 | 200.10.10.1 | 255.255.255.0 |
| Serial1/1 | 200.10.20.1 | 255.255.255.0 |
| Router2 | FastEthernet0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Serial1/0 | 200.10.20.2 | 255.255.255.0 |
| Serial1/2 | 200.10.30.1 | 255.255.255.0 |
| Router3 | FastEthernet0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Serial1/1 | 200.10.10.1 | 255.255.255.0 |
| Serial1/2 | 200.10.30.2 | 255.255.255.0 |
| PC1 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Printer0 | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| Server | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| PC5 | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

**Txostena: 2. Galdera: une honetan:**

Saia zaitez mezu bat bidaltzen sare ezberdinetako bi PCen artean. Zer gertatzen da?

Zer falta da sarean konfiguratzeko?

**Txostena: 3. Galdera:**

R1 bideratze-taula idatzi. Badago ibilbiderik PC5aren sarerantz?

**Txostena: 4. galdera**

Ibilbide estatikoak konfiguratu ondoren, idatzi berriz bideratze-taula

**Txostena: 5. galdera**

Erraza al da ibilbide berri bat gehitzea edo ezabatzea?

Zer gertatuko litzateke sarea adibidearena baino askoz handiagoa bada?

Bideratze-taulak definitzeko beste moduren bat egon daitekeela uste duzu? Zein?

**Txostena: 6. galdera**

Zenbat helbide alferrik galtzen dira sare horretan?

Nola konpon daiteke?